ARAÇ ÜSTÜ 4 BAŞLIKLI ULV MAKİNASI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Makinenin imalatında kullanılan malzemeler her türlü tozlu, nemli ya da sıcak ortamda 
    çalışmaya dayanıklı, pesti sit ve diğer kimyasal maddelere karşı dirençli olacaktır.

2.	Makinenin motoru en az 13 HP gücünde, tek silindir, alüminyum gövdeli, hava soğutmalı ve 4
     zamanlı olacaktır. Aynı zamanda en az 220 V, 6 - 7.5 KW elektrik üretebilecektir.

3.	Makine püskürtme sistemine sahip olmalıdır.
 
4.	Makine maksimum kapasite ile çalışırken 1 mt. uzağındaki gürültü 80 db aşmayacaktır.

5.	Motor akü şarj sistemine sahip olup, ilk hareketi marş motoru ile olacaktır

6.	Motor en az 50 saat sorunsuz çalışabilecektir.

7.	Ünitenin tüm kontrolleri;
a.	Motor start, motor stop
b.	Püskürtme memeleri otomatik açma kapama kontrolü
c.	Gece çalışma için tepe lambası ve aydınlatma farı açma kapama
d.	Cihazın elektrostatik sistemi elektrikle çalışan kumanda kutusu üzerinde dizayn edilmiş
          olacak ve Kumanda kutusu şoför mahalline bir kablo ile uzanacaktır.

8.	Makine 10 ile 50 mikron aralığında parçacık püskürtme özelliğine sahip olacaktır.

9.	Püskürtme sistemi dört başlıklı olacaktır.

10.	İlaç tankı en az 60 lt kapasitede paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden olacak ve 
            kolayca sökülüp takılabilir olacaktır.

GENEL ÖZELLİKLER

1.	Makina tamamen yeni ve hiç kullanılmamış, arızasız ve kusursuz, imalatçı firmanın orijinal ve son yıl imalatı olacaktır.
2.	Makina kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personele kullanımı konusunda eğitim verilecektir.
3.	Makine ile ilgili aranacak belgeler;
a)	CE belgesi 
b)	İso 14001-2004,Ohsas 18001,İso 9001-2008 
c)	Yerli malı belgesi,
d)	Sanayi sicil belgesi
e)	TSE-HYB TS 12659, TS 13390,Hizmet yeterlilik belgesi,
f)	Yerli malı belgesi
g)	Makine çevre sağlığı ilaçlama ve haşere mücadelesinde kullanılacağından dolayı, damla çapı analiz raporu aranacaktır. (Geçerli rapor TC GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, TAMTEST merkezince onaylı olacaktır.)